**מספר 6**
הוראות הדפסה על חולצות כהות
FR801D

נייר לחולצות כהות – דארק – FOREVER DARK

צילום:

במכונת צילום צבעונית – צילום רגיל-לא מראה
סוג נייר – HEAVY PAPER
הזנה- ידנית

במדפסת לייזר
סוג נייר- HEAVY PAPER
הזנה - ידנית

כיוון מכשיר :

חום: 200 מעלות

לחץ: מקסימלי. חשוב מאד!!! לחץ גבוה חשוב מאד לאיכות התמונה על החולצה וכן לאיכות העמידות בכביסה.
אם עובדים בלחץ נמוך – הצבע עלול לדהות.

חיתוך:

יש לחתוך את האימאג המבוקש בדיוק,ללא השארת שוליים.

לאחר ההדפסה במכונת הצילום – יש לקלף את התמונה המודפסת מהנייר.

מכשיר הפרס:

הנח את החולצה

הנח מעל החולצה את נייר הטרנספר, כאשר פני התמונה כלפי מעלה!!!

הנח את נייר הסיליקון ( אנטי סטיק ), על נייר הטרנספר, ומעליו הנח 5 דפים של נייר 80 גרם רגיל.

זמן לחץ: 40 שניות

תן לזה להתקרר, ואז הסר את נייר הסיליקון.

מתח את החולצה לצדדים על מנת לתת מגע רך יותר לתמונה.

כביסה:

עד 40 מעלות.
לכבס הפוך. לא לשלוח לניקוי יבש, ולא לגהץ את התמונה.