## מספר 7

הוראות הדפסה על חולצות כהות
NLDA3/A4

נייר לחולצות כהות – דארק – LASER OPAQUE 1

צילום:

הדפסה רגילה-לא מראה
הזנה- ידנית
סוג נייר heavy paper(מומלץ בין 150-180 גרם)

כיוון מכשיר :

חום: 150 מעלות

לחץ: בינוני .
זמן : בין 15-30 שניות תלוי בגודל האימאג
אם עובדים בלחץ נמוך – הצבע עלול לדהות.

חיתוך:

יש לחתוך את האימאג' המבוקש בדיוק, ללא השארת שוליים.

לאחר ההדפסה במכונת הצילום – יש לקלף את התמונה המודפסת מהנייר.

מכשיר הפרס:

הנח את החולצה

הנח מעל החולצה את נייר הטרנספר, כאשר פני התמונה כלפי מעלה!!!

הנח את נייר הסיליקון ( אנטי סטיק ), על נייר הטרנספר.

תן לזה להתקרר לחלוטין, ואז הסר את נייר הסיליקון.

כביסה:

עד 40 מעלות.
לכבס הפוך. לא לשלוח לניקוי יבש, ולא לגהץ את התמונה.