**מספר 5**

 FR801SP/FR800SP

הוראות הדפסה – נייר טרנספר קלסיק +יוניברסל FOREVER CLASSIC + UNIVERSAL
מיועד בעיקר למדפסות ומכונות צילום צבע ללא שמן

צילום:

במכונת צילום צבעונית – מראה " MIROR''
הגדרת סוג הנייר: לרוב HEAVY PAPER

מכשיר פרס:

חום: 180-200 מעלות
לחץ: במכונה פניאומטית – 4-5 בר ( 55-70 PSI )
במכונה ידנית – לחץ גבוה

זמן לחץ : 10-12 שניות

מכשיר הפרס:

הנח את החולצה

מקם את נייר הטרנספר מעל החולצה, כאשר צד הטונר כלפי מטה.

לחץ –12 שניות.

פתח את המכשיר, והורד את נייר הטרנספר לאחר 2-3 שניות המתנה. בזמן ההמתנה רצוי לשפשף את הנייר בעזרת חתיכת בד – לשיפור התוצאה.

לשיפור התוצאה, ניתן להניח אנטיסטיק (נייר סיליקון) על החולצה, ולסגור את הפרס ל 1-2 שניות.

מתח את החולצה לצדדים על מנת לתת מגע רך יותר לתמונה.

כביסה:

עד 40 מעלות, ללא סחיטה , להפוך את הבגד.
אם ברצונך לגהץ את החולצה – כסה את התמונה בנייר מגן.