**הוראות הדפסה (מספר 3.5 )**

**ARDA4**

הוראות הדפסה לנייר טרנספר- הזרקת דיו ARDA4

נייר טרנספר לחולצות כהות, מיועד לכל מדפסות הזרקת הדיו.

1.הצד הלבן הינו צד ההדפסה.  
2.יש להדפיס בצורה רגילה ולא " מראה "  
3.מומלץ להזין דף בודד כל פעם.  
4.יש לחתוך את השוליים לאחר ההדפסה, מכיוון שכל חלק לא מודפס אשר לא ייחתך, יופיע כשטח לבן על גבי החולצה.  
5.להסיר את הנייר האחורי.  
6.החולצה צריכה להיות 100% כותנה.  
7.הנח את החולצה על משטח חלק וישר.  
8.הנח את נייר הטרנספר המודפס, כאשר צד ההדפסה כלפי מעלה. הנח נייר סיליקון להגנה מעל ההדפסה  
9.יש לשמור את הנייר הלא מודפס סגור .

הוראות שימוש במכבש חום:

1.טמפרטורה – 175 מעלות צלזיוס  
2.לחץ – בינוני  
3.זמן – 20 שניות.

הוראות כביסה:

1.יש לכבס הפוך.  
2.בפעם הראשונה – יש לכבס בנפרד.  
3.ללא חומרי הלבנה  
4.יש להוציא את החולצה מיד מהמכונה לאחר הכביסה-השארת הכביסה במכונה עלולה לגרום לדהיית הצבע.  
5.לא לגהץ את ישירות על התמונה  
6.לא לכבס בתוך 24 שעות הראשונות

פתרון בעיות:

הנייר האחורי לא מתקלף לאחר הגיהוץ – יש לקפל בעדינות את החולצה ליד שולי הנייר המוצמד אליה, ואז לקלף  
ההדפסה רטובה – הפחת את כמות כיסוי הדיו בהגדרות המדפסת  
הצבעים דהויים -יש להוריד את רמת כיסוי הדיו בהגדרות המדפסת