**מספר 1**

הוראות הדפסה

ARIJ800

הוראות הדפסה -נייר טרנספר להזרקת דיו-חולצות בהירות ARIJ800

נייר טרנספר לחולצות בהירות, מיועד לכל מדפסות הזרקת הדיו.

משקל: 140 גרם
1.מומלץ להזין דף בודד כל פעם.
2.רצוי לחתוך את השוליים לאחר ההדפסה.
3.החולצה צריכה להיות 100% כותנה.
4.הנח את החולצה על משטח חלק וישר.
5.הנח את נייר הטרנספר המודפס, כאשר צד ההדפסה כלפי החולצה.
6.יש לתת לחולצה להתקרר לגמרי, ואז בעדינות להסיר את הנייר האחורי.
7.יש לשמור את הנייר הלא מודפס סגור .
הוראות שימוש במכבש חום:
1.טמפרטורה – 175-180 מעלות צלזיוס
2.לחץ – בינוני
3.זמן – 15 שניות.

הוראות כביסה:

1.יש לכבס הפוך.
2.בפעם הראשונה – יש לכבס בנפרד.
3.ללא חומרי הלבנה
4.יש להוציא את החולצה מיד מהמכונה לאחר הכביסה. השארת הכביסה במכונה עלולה לגרום לדהיית הצבע.
5.לא לגהץ את ישירות על התמונה.
6.לא לכבס בתוך 24 שעות הראשונות.

הגדרות מדפסת:

מדפסת הגדרת נייר איכות
HP HP IRON ON TRANSFER DEFAULT SETTINGS
HP PLAIN PAPER NORMAL
EPSON DPI 360 INKJET PAPER 360 OR 720 DPI
EPSON PLAIN PAPER TEXT & IMAGE
EPSON MATTE HEAVYWEIGHT TEXT & IMAGE
CANON T-SHIRT TRANSFER DEFAULT SETTINGS
LEXMARK IRON ON TRANSFER DEFAULT SETTINGS