**מספר 5.5**

STHTXA4/A3

הוראות הדפסה – נייר טרנספר STAHLS, ארה"ב.  
מיועד בעיקר למדפסות ומכונות צילום צבע ללא שמן

צילום:

במכונת צילום צבעונית – מראה " MIROR''  
הגדרת סוג הנייר: לרוב HEAVY PAPER

מכשיר פרס:

חום: 180 מעלות  
לחץ: במכונה פניאומטית – 4-5 בר ( 55-70 PSI )  
במכונה ידנית – לחץ גבוה

זמן לחץ : 15 שניות

לקלף אחרי 2-3 שניות

מכשיר הפרס:

הנח את החולצה

מקם את נייר הטרנספר מעל החולצה, כאשר צד הטונר כלפי מטה.

לחץ –15 שניות.

פתח את המכשיר, והורד את נייר הטרנספר לאחר 2-3 שניות המתנה. בזמן ההמתנה רצוי לשפשף את הנייר בעזרת חתיכת בד – לשיפור התוצאה.

לשיפור התוצאה, ניתן להניח אנטיסטיק (נייר סיליקון) על החולצה, ולסגור את הפרס ל 1-2 שניות.

מתח את החולצה לצדדים על מנת לתת מגע רך יותר לתמונה.

כביסה:

עד 40 מעלות, ללא סחיטה , להפוך את הבגד.  
אם ברצונך לגהץ את החולצה – כסה את התמונה בנייר מגן.