**מספר 4**

הוראות הדפסה על חולצות בהירות

דגם-FR801

הוראות הדפסה – נייר טרנספר קלסיק FOREVER CLASSIC  
מיועד למכונות צילום או מדפסות לייזר בצבע עם שמן

צילום:

במכונת צילום צבעונית – מראה " MIROR''  
הגדרת סוג הנייר: NORMAL  
הזנה: מהקסטה

מכשיר פרס:

חום: 200 מעלות  
לחץ: במכונה פניאומטית – 4-5 בר ( 55-70 PSI )  
במכונה ידנית – לחץ בינוני עד גבוה

זמן הלחץ : 10שניות

עבודה במכשיר הפרס:

הנח את החולצה

מקם את נייר הטרנספר מעל החולצה, כאשר צד הטונר כלפי מטה.

לחץ –10 שניות.

פתח את המכשיר, והורד את נייר הטרנספר לאחר 3-4 שניות המתנה.

לשיפור התוצאה, ניתן להניח אנטיסטיק (נייר סיליקון) על החולצה, ולסגור את הפרס ל-3 שניות.

מתח את החולצה לצדדים על מנת לתת מגע רך יותר לתמונה.

כביסה:

עד 40 מעלות, ללא סחיטה , להפוך את הבגד.  
אם ברצונך לגהץ את החולצה – כסה את התמונה בנייר מגן.