## מספר 2

**הוראות הדפסה -נייר טרנספר להזרקת דיו-חולצות בהירות**SSA4/A3

נייר טרנספר לחולצות בהירות, מיועד לכל מדפסות הזרקת הדיו.
תחושה רכה על החולצה, לא משאיר רקע שקוף מסביב להדפסה.

1.רצוי לחתוך את השוליים לאחר ההדפסה.
2.ניתן להדפיס על טקסטיל 100% כותנה, או מעורב.
3.הנח את החולצה על משטח חלק וישר.
4.הנח את נייר הטרנספר המודפס, כאשר צד ההדפסה כלפי החולצה.
5.יש לקלף את הנייר מיד לאחר פתיחת המכבש.
יש לשמור את הנייר הלא מודפס סגור .

הוראות שימוש במכבש חום:

1.טמפרטורה – 190 מעלות צלזיוס
2.לחץ – בינוני עד גבוה
3.זמן – 20 שניות.

הוראות כביסה:

1.יש לכבס הפוך.
2.בפעם הראשונה – יש לכבס בנפרד.
3.ללא חומרי הלבנה
4.יש להוציא את החולצה מיד מהמכונה לאחר הכביסה. השארת הכביסה במכונה עלולה לגרום לדהיית הצבע.
5.לא לגהץ את ישירות על התמונה.
6.לא לכבס בתוך 24 שעות הראשונות.